**附件六：物资清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称及规格** | **单位** | **数量** | **备注** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 浮球阀 直塞可调式 DN25 304不锈钢 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 通风管 φ315mm 阻燃PP材质 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 乙炔（工业用） 40L 带瓶帽 | PCS | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 氧气（工业用） 40L 带瓶帽 | PCS | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 气瓶固定架 40L标准 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 蝶阀 DN150 对夹式 手柄四氟 软密封面衬氟 304不锈钢 鸣固 | PCS | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 手推车 40L气瓶用 带搬运车防护盖 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 风量调节阀 球型 φ315 PP材质 | PCS | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 润滑油 涡轮流量计专用 L031 天信 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 悬挂灯 150W LED 白光6500K PAK451328 含电气与光源 三雄极光 | PCS | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 焊工手套 短款 全牛皮 119# 鸣固 | PCS | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 电焊面罩 半自动手提式 红钢纸材质 鸣盾 | PCS | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 控制面板 6AV2124-0GCO1-OAXOC-J3MF9459 TP700 西门子 | PCS | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 控制面板 6AV2 124-0GCO1-OAXOV-K8AM3061 TP700 西门子 | PCS | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 气体检测仪 四合一手持式 M40PRO（含吸气泵） 美国英思科 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 塑壳断路器 NSX250N TMD 250 3P 3D（带50-75KA欠压脱扣线圈） 施耐德 | PCS | 1.00 | 型号以此为准：施耐德3P固定式塑壳配电保护断路器NSX250N TM250D(250A) 3P 3D |  |  |
| 17 | AB胶 第三代双管焊接胶 25ml 哥俩好303 | PCS | 20.00 | 代焊接AB胶水 |  |  |
| 18 | AB胶 80g/盒装 哥俩好 | PCS | 50.00 | 强力快干，耐高低温 |  |  |
| 19 | 502强力胶水 15g/瓶 7147 得力 | PCS | 30.00 |  |  |  |
| 20 | 通用稀释剂（天那水） 16KG 菱湖漆 | PCS | 1.00 |  |  |  |
| 21 | U形管卡 M20 304不锈钢 固万基 | PCS | 200.00 | 骑马卡管（水管夹卡扣） |  |  |
| 22 | U形管卡 M40 304不锈钢 固万基 | PCS | 200.00 |  |  |  |
| 23 | U形管卡 M25 304不锈钢 固万基 | PCS | 200.00 |  |  |  |
| 24 | U形管卡 M32 304不锈钢 固万基 | PCS | 200.00 |  |  |  |
| 25 | U形管卡 M50 304不锈钢 固万基 | PCS | 200.00 |  |  |  |
| 26 | U形管卡 16mm PVC | PCS | 200.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 27 | U形管卡 20mm PVC | PCS | 200.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 28 | U形管卡 25mm PVC | PCS | 200.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 29 | U形管卡 32mm PVC | PCS | 200.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 30 | U形管卡 40mm PVC | PCS | 100.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 31 | U形管卡 50mm PVC | PCS | 100.00 | 迫码线管卡扣 |  |  |
| 32 | 浮球阀 直塞可调式 DN20 304不锈钢 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 浮球阀 直塞可调式 DN32 304不锈钢 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 门帘 透明PVC 宽500mm\*高2900mm\*厚3mm 配磁铁自吸 底部加配重 顶部配铝合金滑道 | PCS | 7.00 |  |  |  |
| 35 | 油漆 18KG 醇酸翠绿色 电视塔 | PCS | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 空气开关 E9系列 4P 32A 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 空气开关 E9系列 4P 16A 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 38 | 空气开关 E9系列 4P 63A 施耐德 | PCS | 3.00 |  |  |  |
| 39 | 空气开关 E9系列 4P 80A 施耐德 | PCS | 3.00 |  |  |  |
| 40 | 交流接触器 4KW AC220V LC1D09M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 41 | 交流接触器 5.5KW AC220V LC1D12M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 42 | 交流接触器 7.5KW AC220V LC1D18M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 43 | 交流接触器 11KW AC220V LC1D25M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 44 | 交流接触器 15KW AC220V LC1D32M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 45 | 交流接触器 18KW AC220V LC1D40M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 46 | 交流接触器 22KW AC220V LC1D50M7C 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 47 | 热继电器 LRE07N 1.6-2.5A 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 48 | 热继电器 LRE06N 1-1.6A 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 热继电器 LRE08N 2.5-4A 施耐德 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 50 | 风机专用泄压阀 svf-80 0.2MPa/≤200°C/0.015-0.2MPa 型号A27TW-2Q | PCS | 2.00 | 现使用设备厂家：宜兴百思机械有限公司 |  |  |
| 51 | 铜线耳 闭口 纯紫铜 DT-10 德力西 | PCS | 40.00 | 闭口铜鼻子 |  |  |
| 52 | 铜线耳 闭口 纯紫铜 DT-16 德力西 | PCS | 40.00 | 闭口铜鼻子 |  |  |
| 53 | 铜线耳 闭口 纯紫铜 DT-25 德力西 | PCS | 40.00 | 闭口铜鼻子 |  |  |
| 54 | 铜线耳 闭口 纯紫铜 DT-35 德力西 | PCS | 40.00 | 闭口铜鼻子 |  |  |
| 55 | 插编钢丝绳 Q82 12mm厚 1.5米/根 | PCS | 6.00 |  |  |  |
| 56 | 插编钢丝绳 T68 16mm厚 2米/根 | PCS | 5.00 |  |  |  |
| 57 | 吊滑轮 U型 承重0-800KG 适用12-25mm钢丝绳 304不锈钢 | PCS | 2.00 |  |  |  |
| 58 | 钢丝绳卡扣 U型 M8 304不锈钢 | PCS | 20.00 |  |  |  |
| 59 | 钢丝绳卡扣 U型 M10 304不锈钢 | PCS | 20.00 |  |  |  |
| 60 | 钢丝绳卡扣 U型 M12 304不锈钢 | PCS | 20.00 |  |  |  |
| 61 | 卸扣 弓形 国标高强度 M16 304不锈钢 | PCS | 10.00 |  |  |  |
| 62 | 卸扣 D形（带开口销） 国标高强度 M12 304不锈钢 | PCS | 10.00 |  |  |  |
| 63 | 二爪拉马 8寸 拉力10T DL-E108 得力 | PCS | 2.00 | 得力：二爪拉马 规格：8寸；张开尺寸：200mm；进深175mm 拉力：10T 货号：DL-E108 |  |  |
| 64 | 除锈剂 WD40 400ML | PCS | 25.00 |  |  |  |
| 65 | 空气开关 Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C2 带漏电保护 施耐德 | PCS | 10.00 |  |  |  |
| 66 | 强光手电筒 充电式带磁铁 90790 世达 | PCS | 25 |  |  |  |
| 67 | 弯头 45°φ315 PP材质 | PCS | 3 |  |  |  |
| 68 | 三通 T型 φ315mm pp材质 | PCS | 3 |  |  |  |
| 69 | 堵头 φ315mm pp材质 | PCS | 1 |  |  |  |
| 70 | 储水罐 5立方 PE材质 直径1800\*高2200\*厚11mm 进水口410mm（罐底带排污口与法兰连接口） 耐80°高温 | PCS | 1 |  |  |  |
| 71 | 曝气盘膜片 ABS材质 XDW260 | PCS | 1300 | 现使用的厂家：宜兴市鹏宇环保设备有限公司 |  |  |
| 72 | 两线变频器风扇 24V 0.75A 92\*92\*38mm FFB0924EHE-F00 台达 | PCS | 10 |  |  |  |
| **以上总金额为（含税）：大写**  |